西门子 S7-200 Smart(Ethernet) V3无加密协议使用说明
一、Siemens S7-200 Smart(Ethernet) V3协议寄存器配置表
	寄存器名称
	寄存器类型
	对应PLC寄存器
	地址范围
	可读
	可写

	I
	位地址
	I
	0.0~1279.7
	✅
	

	Q
	位地址
	Q
	0.0~1279.7
	✅
	✅

	VMBit
	位地址
	V
	0.0~102399.7
	✅
	✅

	V
	位地址
	V
	0.0~102399.7
	✅
	✅

	M
	位地址
	M
	0.0~63.7
	✅
	✅

	SM
	位地址
	SM
	0.0~2047.7
	✅
	

	S
	位地址
	S
	0.0~31.7
	✅
	✅

	T
	位地址
	T
	0~511
	✅
	

	C
	位地址
	C
	0~511
	✅
	

	DB2
	位地址
	DB2
	0.0~102399.7
	✅
	✅

	IB
	字节地址
	I
	0~1279
	✅
	

	QB
	字节地址
	Q
	0~1279
	✅
	✅

	SB
	字节地址
	S
	0~31
	✅
	✅

	SMB
	字节地址
	SM
	0~2047
	✅
	

	VB
	字节地址
	V
	0~102399
	✅
	✅

	MB
	字节地址
	M
	0~63
	✅
	✅

	DB2
	字节地址
	DB2
	0~102399
	✅
	✅

	IW
	字地址
	I
	0~1278
	✅
	

	QW
	字地址
	Q
	0~1278
	✅
	✅

	AIW
	字地址
	AIW
	0~530
	✅
	

	AQW
	字地址
	AQW
	0~530
	✅
	✅

	VW
	字地址
	V
	0~102398
	✅
	✅

	MW
	字地址
	M
	0~62
	✅
	✅

	TW
	字地址
	T
	0~511
	✅
	✅

	CW
	字地址
	C
	0~511
	✅
	✅

	SW
	字地址
	S
	0~30
	✅
	✅

	SMW
	字地址
	SMB
	0~2046
	✅
	✅

	DB2
	字地址
	DB2
	0~102398
	✅
	✅

	VD
	双字地址
	V
	0~102396
	✅
	✅

	MD
	双字地址
	M
	0~60
	✅
	✅

	DB2
	双字地址
	DB2
	0~102396
	✅
	✅

	ID
	双字地址
	I
	0~1276
	✅
	

	QD
	双字地址
	Q
	0~1276
	✅
	✅

	SD
	双字地址
	S
	0~28
	✅
	✅

	SMD
	双字地址
	SM
	0~2043
	✅
	


2、 PLC工程创建
①：点击左上角“新建”，创建工程。
[image: ]
三、PLC上位机配置
3.1 PLC设备连接
[image: IMG_256]

①：双击左侧项目树中位于上方的“通讯”节点，打开“通讯”窗口。
②：选择与PLC处于同一局域网内（或直连）的网卡。
③：点击“查找CPU”进行PLC设备搜索。
④：搜索完成，选择PLC设备。
⑤：如设备IP与PLC端IP网段不一致，可点击“编辑”更改设备网络信息。
⑥：点击“确定”保存配置。
3.2 PLC通讯配置
[image: IMG_256]
①：双击左侧设备树位于上方的“CPU XXX”节点，打开“系统块”窗口。
②：单击“系统块”窗口左侧“通信”节点。
③：配置“以太网端口”信息用于设备扫描和以太网通讯。
④：点击“确认”保存配置。

3.3 PLC安全配置
· 不启用HMI安全通讯+禁用PLC访问控制

[image: IMG_256]
[image: IMG_256]

[bookmark: _GoBack]四，HMI软件驱动选择
[image: 9932ab038bd49272ad7cef3354240b1b]
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